[별표 제3호] 이동식사다리(A형) 안전작업 지침 <신설 2020.03.24>

이동식사다리(A형) 안전작업 지침

① 기본 공통사항

- 사다리 작업시 반드시 안전모 착용

- 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에만 설치 가능

- 반드시 2인 1조 작업

② 1.2m이상 ~ 2m미만  : 최상부 발판에서 작업금지

③ 2m이상 ~ 3.5m이하 : 안전대 착용, 최상부 발판 + 그 하단 디딤대 작업금지

④ 3.5m초과 : 작업발판으로 사용금지

※ 사다리 높이기준: 발을 딛는 디딤대의 높이