개축 객석 설치 수칙
아르코꿈밭극장 개축 객석 사용 시 다음과 같은 수칙을 적용한다.
□ 공연장 고정 객석 및 개축 객석
공연장	공연장 등록증상 시설 설치 내역(‘24.7.19)		고정객석	개축객석 사용 시 (최대 객석 수)
	무대면적	객석이 되는 바닥면적	객석 수
아르코꿈밭극장	50.00㎡	65.00㎡	144석	144석
1. 관객을 위한 좌석은 그 자리에서 시야가 가려지지 않고 공연을 어려움 없이 관람할 수 있도록 배치하여야 한다. 2. 특별석 또는 테이블석이 아닌 경우에는 좌석(의자, 벤치 등)은 항상 열을 맞춰야하며 고정되어야한다. 한 열의 모든 좌석은 비상 대피 시 장애물이 되지 않도록 고정되어야 한다. 3. 각 좌석 열 사이에는 관객이 이동할 수 있는 공간이 있어야 한다. 한 열의 좌석 수는 최대 11석이며 한 층에 계단식 좌석 열이 있을 경우 최대 9열 후마다 주 출입로 마련되어야 한다. 4. 입석은 이동로 및 통로가 관객 수에 따라 확보되어야 하며 비고정식 방석 등을 비치해서는 안 된다. 5. 좌석 외에 별도로 입석이 마련되어 있을 경우, 입석은 좌석과 구분되어야 하고 그 구분은 고정난간으로 하도록 한다. 입석이 경사지었거나 클 경우 입석 내부를 별도의 난간으로 구분하도록 한다. 입석 1㎡당 최대 관람객 4인이 설 수 있도록 한다. 한 입석의 폭은 50cm로 규정된다. 6. 계단식 객석의 최고 높이가 60cm 이상일 경우, 뒤쪽 열에 최소 1m 높이의 안전난간 또는 높이 85cm 이상의 안전벽이 설치되어 있어야 한다. ※ 4, 5번 항목은 스탠딩 공연일 경우

[별표 제2호] 개축 객석 설치 수칙 <개정 2021.08.25.> <개정 2022.12.19.>